**Liste des tests :**

Phase 1 :

Pour les étapes 1, 2, 4 et 5 le test est **automatique**.

**Mode emploi :**

Donner les droits d’exécution au script.

Taper la commande ./test.sh <nom fichier>

Le script fait en sorte de comparer les résultats de notre projet à ceux donnés par la commande arm-none-eabi-readelf <option> <nom fichier>.

Il compare en premier les entêtes puis la tables des sections, la table des symboles et les tables de réimplantation.

Si le résultat est identique pour l’entête par exemple ça affiche : headers identiques, sinon ça affiche les lignes différentes des résultats.

Pour l’étape 3 le test est **manuelle**.

**Mode d’emploi :**

On tape les 2 commandes :

./main <nom fichier> -x <numéro |nom de la section>

Et

none-eabi-readelf -x <numéro |nom de la section> <nom fichier>

On compare après les deux lignes résultantes.

Phase 2 :